**TEMPOSTOP douchekraan**

Zelfsluitend, set 2/2

Waterdichte inbouwdoos, greep in Bayblend®

Referentie: **749239**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende ingebouwde doucheset, set 2/2 :

Vandaalbestendige bedieningsplaat in glanzend gepolijst rvs 160 x 220 mm.

Zelfsluitende kraan TEMPOSTOP M3/4" voor toevoer van gemengd water.

Strakke vormgeving.

Zelfsluiting na ~ 30 seconden.

Debiet 12 l/min bij 3 bar, aanpasbaar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende hoofddouche ROUND met automatische debietregeling.

Lichaam in massief messing.

Stopkraan M1/2" met filter.

Greep in verchroomd Bayblend®.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de waterdichte inbouwdoos referentie 749BOX.