**Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3**

Bâti-support en acier pour urinoir à flexible 1/2"

A poser en applique

Référence: **543006D**

Descriptif CCTP

Bâti-support pour urinoir à flexible 1/2", kit 1/2 :

Bâti en acier époxy noir à poser en applique.

Fixation au sol et au mur porteur par ancrages fournis.

Entraxe réglable de 95 à 280 mm.

Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm.

Manchon d'évacuation à joint d'étanchéité Ø 50.

Tubulure avec raccord laiton 1/2" pour urinoirs avec alimentation par flexible.

Livré prémonté.

Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.

Compatible aux cloisons pleines de 13 à 120 mm.

Livré avec boîtier d'encastrement.

Robinetterie configurée pour purge des réseaux, avec protection et accessoires de raccordement.

Garantie 30 ans.

A commander avec les plaques de commande de références 430006, 430016, 430036 , 778700 ou 778707.