**Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC**

Robinetterie temporisée à déclenchement souple, AB, encastrable

Plaque double touche 3l/6l - Verre noir

Référence: **763030**

Descriptif CCTP

Plaque de commande et robinet temporisé de chasse directe encastré TEMPOFLUX 3, kit 2/2 :

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Plaque verre noir 205 x 190 mm.

Fixation mécanique de la plaque de commande par vis cachées..

Robinet TEMPOFLUX 3 F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Déclenchement souple.

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l. Design rectangulaire.

Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.

Diamètre d’alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar, à 1 bas dynamique.

Adapté aux cuvettes sans bride et aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec la référence de bâti-support 564065 ou 564060, ou avec le boitier d'encastrement 763BOX.