**Mitigeur monotrou sur gorge**

Mitigeur mécanique avec flexible autoportant

Référence: **2526T2**

Descriptif CCTP

Mitigeur monotrou sur gorge avec flexible autoportant H.535 mm maximum.

Mitigeur mécanique avec bec souple orientable à intérieur lisse.

Courbure de bec optimale pour un accès facile à la manette : 379 mm.

Cartouche céramique Ø 35.

Débit 9 l/min à 3 bar.

Commande par manette fil.

Corps en laiton chromé.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée.

Mitigeur adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mitigeur garanti 30 ans.