**Electrovanne**

Pour TEMPOMATIC multi-urinoirs

M3/4" - 12 V - Avec filtre

Référence: **429101**

Descriptif CCTP

Electrovanne avec filtre.

Pour TEMPOMATIC urinoir.

Raccords M3/4".

Fonctionne avec une alimentation 12V.

Dimensions : 62 x 49,3 mm.