**WC suspendu noir S21 S**

Inox 304 noir mat

Référence: **110310BK**

Descriptif CCTP

WC suspendu.

Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché.

Design pur et élégant.

Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1,5 mm.

Finition en Téflon® noir mat.

Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.

Rebord à effet d’eau intégré.

Arrivée d’eau horizontale Ø 55 mm.

Évacuation d’eau horizontale Ø 100 mm.

Économie d’eau : fonctionne avec 4 litres d'eau et plus.

Dessous fermé.

Perçages pour la fixation de l’abattant. Livré avec cache-trous en Inox noir mat pour utilisation sans abattant.

Installation rapide et facile : montage par l’avant grâce à une platine de fixation en Inox.

Livré avec platine de montage et 6 vis antivol TORX.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 997 pour une chasse d’eau 4 litres.

Poids : 11 kg.

Garantie 30 ans.