**Raccord rapide BIOFIL M24x125 antivandalisme**

Pour douche murale ou colonne de douche

Référence: **821125**

Descriptif CCTP

Raccord rapide M24x125 pour douche murale fixe ou colonne de douche.

Installation rapide et aisée du dispositif de filtration sur une douche murale ou un colonne de douche type DELABIE (SPORTING, SECURITHERM...).

Version antivandalisme : raccord inviolable pour éviter tout vandalisme, utilisation ou démontage du filtre non autorisé.

Garantie 30 ans.