**Boîtier électronique**

Pour TEMPOMATIC lavabo ou douche

Sur secteur, 230/12V

Référence: **495445BC**

Descriptif CCTP

Boîtier électronique.

Module électronique pour robinetterie TEMPOMATIC de lavabo ou de douche.

Avec fonction rinçage périodique.

Fonctionne avec une alimentation sur secteur 230/12V.

Dimensions : 110 x 75 x 41 mm.