**Colonne de douche temporisée TEMPOSOFT**

Temporisée, alimentation cachée par flexible

Pommeau fixe, aluminium

Référence: **749310**

Descriptif CCTP

Colonne de douche temporisée :

Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Robinet de douche temporisé TEMPOSOFT pour alimentation en eau mitigée.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Raccordement M1/2" en eau mitigée.

Alimentation cachée par flexible.

Fixations cachées.

Filtre.

Colonne de douche adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.