**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC**

Secteur

Panneau, sans bec

Référence: **447100**

Descriptif CCTP

Robinet de lavabo électronique pour panneau :

Alimentation secteur avec électrovanne 3/8".

Transformateur 230/12 V.

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Distance de détection réglable.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Fixation sur panneau de 1 à 12 mm.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.