**Electrovanne**

Pour TEMPOMATIC WC et urinoirs

MM 1" - 12 V

Référence: **461035**

Descriptif CCTP

Electrovanne.

Pour TEMPOMATIC WC et urinoir.

Raccords MM 1".

Fonctionne avec une alimentation 12V.

Dimensions : 108 x 107 mm.