**Electrovanne**

Pour TEMPOMATIC 4 urinoir et BINOPTIC encastrable

MM1/2" - 6 V

Référence: **430646**

Descriptif CCTP

Electrovanne.

Pour TEMPOMATIC 4 urinoir et BINOPTIC encastrable.

Raccord MM1/2".

Fonctionne avec une alimentation 6 V.

Dimension : 67 mm.