**Cartouche temporisée**

Pour TEMPOSOFT 2 lavabo

Temporisation ~15 s

Référence: **743742**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOSOFT 2 de lavabo.

Temporisation ~15 s.

Débit ajustable de 1,4 à 6 l/min.