**Cartouche temporisée**

Pour TEMPOMIX lavabo

Temporisation ~7 s

Référence: **743798**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOMIX de lavabo.

Pour les robinetterie de lavabo TEMPOMIX en traversée de cloison type 795209 ancien design.

Temporisation ~7 s.

Débit ajustable de 1,4 à 6 l/min.