**Cartouche temporisée**

Mécanisme pour TEMPOSTOP urinoir

Temporisation ~7 sec

Référence: **743707**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOSTOP d'urinoir.

Pour urinoir en 3/4".

Avec bouton poussoir.

Temporisation ~7 s.

Débit réglable.