**Cartouche temporisée**

Mécanisme pour TEMPLOFLUX 3 WC

Temporisation ~7 s

Référence: **743765**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOFLUX 3 WC.

Pour robinet de WC encastré ou avec bâti-support.

Avec mécanisme antiblocage.

Débit ajustable.

Temporisation ~7 s.