**Porte-papier toilette mural à rouleau Be-Line®**

Dérouleur

Aluminium époxy noir mat

Référence: **511966BK**

Descriptif CCTP

Porte-papier toilette mural Be-Line®.

Dérouleur de papier WC en rouleau.

Finition aluminium époxy noir mat permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs.

Support papier toilette avec fixations invisibles.

Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.

Garantie 30 ans.