**Nourrice d'alimentation encastrée**

Alimentation secteur, Kit 1/2

Référence: **484012**

Descriptif CCTP

Nourrice d'alimentation, Kit 1/2 :

Pour TEMPOMATIC MIX 4 mural par connexion directe à la canalisation.

Compatible alimentation par secteur 230/6 V.

Installation modulable (rails, mur plein, panneau).

Compatible avec parements de 0 à 35 mm.

Purge du réseau sécurisée sans élément sensible.

Garantie 30 ans.

A commander avec les références 493500 ou 493400.