**Nourrice d'alimentation encastrée**

Alimentation par piles, Kit 1/2

Référence: **484612**

Descriptif CCTP

Nourrice d'alimentation, Kit 1/2 :

Pour TEMPOMATIC MIX 4 mural par connexion directe à la canalisation.

Compatible alimentation par piles CR123 lithium 6 V intégrées.

Installation modulable (rails, mur plein, panneau).

Compatible avec parements de 0 à 35 mm.

Purge du réseau sécurisée sans élément sensible.

Garantie 30 ans.

A commander avec les références 493506 ou 493406.