**Nourrice d'alimentation encastrée**

Nourrice seul sans mitigeur

Kit 1/2

Référence: **794012**

Descriptif CCTP

Nourrice d'alimentation, Kit 1/2 :

Pour TEMPOMIX 3 mural par connexion directe à la canalisation.

Installation modulable (rails, mur plein, panneau).

Compatible avec parements de 5 à 25 mm.

Purge du réseau sécurisée sans élément sensible.

Garantie 30 ans.