

Alimentation centrale sur rail 7V/12V



Référence: ACEX9001


Descriptif CCTP

Boitier d'alimentation centrale sur rail, de 100 à 240 V C.A.

Tension de sortie commutable entre 7 V C.C., 31,5 W ou 12 V C.C., 50 W.

Accessoire obligatoire pour le TEMPOMATIC 7.

Permet d'alimenter jusqu'à 16 T7 à la fois.
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