**Robinet rince-bouche**

Pour fontaine d'eau

M3/8"

Référence: **312QU1**

Descriptif CCTP

Robinet rince-bouche pour fontaine d’eau :

Fermeture instantanée.

Débit ajustable.

Laiton chromé.

Raccordement M3/8".

Garantie 30 ans.