**Pommeau de douche**

À grille

Encastrable

Référence: **64000**

Descriptif CCTP

Pommeau de douche mural à grille :

Compact, fixe et inviolable.

Grille à 5 cercles.

Fixation avec vis de blocage invisible.

40 l/min à 3 bar sans limiteur de débit.

Pour arrivée d'eau encastrée.

Garantie 30 ans.