**Miroir inclinable avec poignée**

Poignée Nylon HR brillant blanc

Référence: **510202N**

Descriptif CCTP

Miroir mural rectangulaire inclinable avec poignée permettant l'inclinaison du miroir pour des personnes en position assise ou en fauteuil.

Pour sanitaire PMR ou installation mixte : utilisation possible en position assise par une personne à mobilité réduite ou debout.

Levier Nylon avec traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.

Installation facile et rapide par simple clipsage.

Blocage antivol.

Miroir inclinable avec poignée Nylon HR brillant blanc.

Miroir en verre sécurité feuilleté de 6 mm.

Dimensions du miroir : 500 x 600 mm.

Inclinaison possible jusqu’à 20°.

Miroir inclinable garanti 30 ans.