**Cache platine plein pour barre de maintien, Inox satiné**

Inox poli satiné UltraSatin

Référence: **CPP32S**

Descriptif CCTP

Cache fixation de barre de maintien pour personne à mobilité réduite (PMR).

Pour cloison légère ou porte : permet de dissimuler des fixations traversantes.

Finition Inox poli satiné UltraSatin.

Ø 72 mm.

Garantie 30 ans.