**Raccord décalé**

De 21 mm, universel

M3/8" - M3/4", 2 pièces

Référence: **857018.2P**

Descriptif CCTP

Raccord décalé universel de 21 mm (modèle déposé).

Pour les robinetteries d’entraxe 110 à 190 mm.

M3/8" - M3/4".

Rosace en ABS Ø 70.

L.63 mm.

Laiton massif.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.