**Bonde On/Off**

Bonde de lavabo 1"1/4

Référence: **581000**

Descriptif CCTP

Bonde de lavabo M1"1/4 à clapet Inox, ouverte à écoulement libre.

Recommandée pour tout lavabo équipé de robinetterie électronique ou temporisée et lave-mains avec trop plein.

Ouverture/fermeture par simple pression du doigt sur la bonde.