**Barre de maintien droite ECO brillant, 500 mm Ø 25**

Inox 304 poli brillant

Ø 25, fixations visibles

Référence: **532**

Descriptif CCTP

Barre de maintien droite ECO pour personne à mobilité réduite (PMR).

Tube Ø 25, entraxe 500 mm.

Barre d'appui en inox 304 poli brillant.

Fixations visibles par platine inox 3 trous.

Barre d'appui WC garantie 30 ans.