**Porte-papier toilette mural à rouleau de réserve**

Nylon blanc HR brillant

Fixations invisibles

Référence: **4070N**

Descriptif CCTP

Porte-papier toilette mural.

Porte-rouleau WC de réserve.

Polyamide haute résistance (Nylon) blanc.

Tube Ø 32.

Fixations invisibles.

Garantie 30 ans.