**Porte-papier toilette mural à rouleau en U**

Dérouleur

Nylon blanc HR brillant

Référence: **4081N**

Descriptif CCTP

Porte-papier toilette mural en U.

Dérouleur de papier WC en rouleau.

Polyamide haute résistance (Nylon) blanc.

Tube Ø 20.

Fixations invisibles.

Porte-papier WC garanti 30 ans.