**Porte-papier toilette mural à rouleau**

Dérouleur avec couvercle

Inox 304 époxy blanc

Référence: **3565**

Descriptif CCTP

Porte-papier toilette mural.

Dérouleur de papier WC à rouleau.

Couvercle articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène.

Mandrin solidaire antivol en polycarbonate : incassable.

Inox 304 bactériostatique époxy blanc.

Fixations invisibles.

Dimensions : 119 x 140 x 80 mm.

Garantie 30 ans.