**Porte-savon pour douche**

Inox 304 poli satiné

Référence: **510627S**

Descriptif CCTP

Porte-savon mural.

Modèle fort.

Porte-savon pour douche ou lavabo.

Finition Inox 304 poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,5 mm.

Fixations invisibles.

Garantie 30 ans.