**Lave-bassin avec robinetterie**

Avec robinet d'arrêt M1/2"

Douchette HOSPITAL à gâchette standard

Référence: **2591**

Descriptif CCTP

Lave-bassin complet avec robinet d'arrêt à disques céramiques.

Disconnecteur et clapet antiretour intégrés.

Flexible armé en PVC blanc opaque FF1/2" L.0,80 m.

Douchette HOSPITAL avec gâchette standard à embout démontable et incliné à 30°.

Support mural blanc avec vis.

Garantie 30 ans.