**Robinet d'arrêt M1/2"**

À disconnecteur intégré

Référence: **158100**

Descriptif CCTP

Robinet d'arrêt M1/2".

Tête céramique 1/4 de tour.

Disconnecteur et clapet antiretour intégrés (protection antipollution).

Corps en laiton chromé.

Garantie 30 ans.