**Raccord équerre**

A écrou prisonnier

FF3/4"

Référence: **874220.2P**

Descriptif CCTP

Sans robinet d’arrêt.

Laiton chromé.

Écrous prisonniers.

FF3/4".

L.30 mm, H.20 mm.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.