**Tubulure d'alimentation**

Pour urinoir ordinaire ou siphonique

F1/2", Ø 35

Référence: **752000**

Descriptif CCTP

Tubulure d’alimentation pour urinoir ordinaire ou siphonique :

Type ALLIA/GEBERIT Satolas 43650/43651 ou Blagnac 3560.

DURAVIT Ben 848.7, Pago 839.6, Jim ou Neiße.

IDEAL STANDARD Pindard.

LAUFEN Como.

NOVOBOCH Oural 600.

PORCHER Axif.

SELLES Euroline.

SPHINX Eurobase.

VILLEROY BOCH Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta.

F1/2" Ø 35.

Garantie 30 ans.