**Bonde de stalle**

Référence: **785000**

Descriptif CCTP

Bonde de stalle avec siphon intégré :

Crépine Inox et corps en PolyPropylène.

Sortie Ø 40 avec écrou.

Garantie 30 ans.