**Tête universelle à clapet**

Avec croisillon Gamma

18/150

Référence: **G370018**

Descriptif CCTP

Tête universelle à clapet.

Croisillon GAMMA en métal chromé.

Remplace les têtes usagées sur la plupart des robinetteries.

Tête de rechange à longue durée de vie.

Profondeur du siège réglable de 16 à 32 mm.

Livrée avec pastilles bleue et rouge.

18/150.

Garantie 30 ans.