**Mitigeur de douche universel**

Entraxe réglable de 100 à 120 mm

Cartouche céramique, M1/2"

Référence: **2312**

Descriptif CCTP

Mitigeur de douche universel à cartouche céramique.

Corps en laiton chromé.

M1/2".

Entraxe réglable de 100 à 120 mm.

Garantie 30 ans.En rénovation sanitaire, on constate que les anciennes installations ont été réalisées en divers entraxes, compris entre 60 et 120 mm selon les marques des robinetteries posées. Le mitigeur universel DELABIE s’adapte à l’entraxe existant. Il permet le remplacement d’un ancien mélangeur par échange standard, sans modification de l’installation.