**ADLACTION**

Antibélier F1/2"

H.90 mm

Référence: **23015**

Descriptif CCTP

Antibélier ADLACTION à ressort inox et piston.

Laiton brut.

Absorbe les moindres variations de pression et les coups de bélier jusqu'à 20 bar.

F1/2", H.90 mm.

Garantie 30 ans.