**Patère porte-manteau double Inox satiné**

Inox 304 poli satiné

Référence: **4042S**

Descriptif CCTP

Patère porte-manteau double.

Porte-manteau mural.

Inox 304 bactériostatique poli satiné.

Fixations invisibles.

Tube Ø 20, épaisseur 1 mm.

Dimensions : Ø 62 x 55 x 95 mm.

Patère double garantie 30 ans.