**Manchon de raccordement**

Pour bâti-support TEMPOFIX 3

Référence: **578100**

Descriptif CCTP

Manchon de raccordement 100/100 :

Pour évacuation horiontale.

ABS.

Garantie 30 ans.