**Porte-papier toilette mural double rouleaux**

Dérouleur

Inox 304 poli brillant

Référence: **510082P**

Descriptif CCTP

Porte-papier toilette mural.

Dérouleur de papier WC pour 2 rouleaux.

Inox 304 bactériostatique poli brillant.

Tube Ø 20, épaisseur 1 mm.

Fixations invisibles.

Support de papier toilette garanti 30 ans.