**Support douchette pour barre de douche en Ø 32, anthracite**

Nylon HR brillant gris anthracite

Référence: **510110NG**

Descriptif CCTP

Accroche pommeau de douche pour barre de maintien.

Polyamide haute résistance (Nylon).

Nylon HR brillant gris anthracite.

Support pour douchette orientable.

Manette ergonomique.

Support douchette pour barre de douche Ø 32 (voir réf. 5100, 5440, 5441 et 5481).

Support de douchette nylon garanti 30 ans.