**Verstevigd aansluitstuk voor muur**

Voor TEMPOMATIC 3 en 4

Referentie: **841215**

 Beschrijving voor bestektekst

Verstevigde muurbevestiging.

Geleverd met esthetische afwerkkap.

Aanbevolen voor de installatie van muurwastafelkranen TEMPOMATIC 3 (443006) of TEMPOMATIC 4 (443436, 443536) met zichtbare watertoevoer.

30 jaar garantie.