**Cartouche céramique Ø35**

Cartouche avec embase

Avec régulateur de débit

Référence: **N222**

Descriptif CCTP

Cartouche céramique classique Ø35 avec embase, avec régulateur de débit.

Pour gammes de mitigeurs de lavabo sur gorge :

- 2220, 2220L / 2221, 2221L

- 25061T1, 2506T1

- 2720L, 2720T / 2721L, 2721T (modèles vendus à partir de 12/2022)

- 2820L, 2820T (modèles vendus à partir de 05/2023)