**Bec tube orientable**

Bec par-dessus

H.230 L.300

Référence: **963300245F**

Descriptif CCTP

Bec tube orientable par-dessus Ø22 en laiton chromé avec brise-jet monté.

Bec H.230 L.300 avec écrou 3/4".

Intérieur lisse afin de limiter les niches bactériennes.

Pour mitigeurs et mélangeurs de Grandes Cuisines.