**Bec tube orientable**

Bec par-dessus

H.105 L.150

Référence: **963150125F**

Descriptif CCTP

Bec tube orientable par-dessus Ø22 en laiton chromé.

Bec avec brise-jet à 3 l/min à débit réglable.

Bec H.105 L150 avec écrou 3/4".

Pour mitigeurs de lavabo.