**Bec tube orientable**

Bec par-dessous

H.105 L.200

Référence: **943200100M**

Descriptif CCTP

Bec tube orientable par-dessous Ø22 en laiton chromé.

Bec orientable L.200 avec brise-jet étoile en laiton.

Intérieur lisse afin de limiter les niches bactériennes.

Pour mitigeurs d'évier muraux de la gamme 2519.