**Cartouche thermostatique de lavabo**

Cartouche thermostatique SECURITHERM

Pour gammes H9600/H9605

Référence: **N960**

Descriptif CCTP

Cartouche thermostatique pour mitigeurs de lavabo et pour mitigeurs d'évier.

Cartouche SECURITHERM pour gamme H9600/H9605, pour mitigeurs thermostatiques séquentiels à douchette extractible H9612/H9613 et pour gamme H9620/H9625.

Remplace la cartouche N96L.